====================================================================================================
== ご紹介 (tdlIPMon) ===============================================================================

■ Please refer to ReadmeE.txt if you want to refer to the contents of this file in English.


■ "Trust Design Simple Network Communication Monitor" のご紹介

  ・ TCP/IP、UDP/IP による通信を監視するためのツールです。

  ・ SECS メッセージの解析が可能であり、SML形式でのメッセージ表示が可能です。
     従って、SECS(HSMS)モニターとしても使用可能です。
  ・ SEMI 標準にて定義された "E5-0600" 準拠メッセージ定義がサンプルとして付属します。

  ・ その他、各種のストリーム、パケット構成の定義が可能で、その定義に合わせた表示を行い、指定により
     通信ログの保存を行うことができます。

  ・ フィルタとして、IPアドレス、ポート番号等の指定が可能です。
  ・ モニタリング手法として、パケット・キャプチャ方式と、パケット・リレー方式をサポートします。

  ・ キャプチャ方式は一切アプリケーションの設定の変更なく動作が可能です。ただし、モニタ対象のアプ
     リケーションが動作するＰＣ以外で本モニターを動作させる場合は、スイッチング・ハブは使用できま
     せん。（リピータ・ハブをご使用ください）
  ・ リレー方式は、本モニターに通信パケットをリレーさせる手法であり、アプリケーションの設定を変更
     する必要がある場合があります。

  ・ SECS/HSMS による通信システムの開発には、弊社 SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust Design Simple
     SECS Communication Library）（使用ライセンス無料）をご利用いただけます。詳しくは、弊社ホーム・
     ページをご覧ください。

  ・ SECS-1 及び HSMS-SS、HSMS-GS による通信処理（ホスト側、装置側）をシミュレートする検査アプリ
     ケーションとして、SECS/HSMS シミュレータ (暫定版)（Trust Design Simple SECS/HSMS Simulator
     (Preliminary Version))（使用ライセンス無料）を公開しております。詳しくは、弊社ホーム・ページを
     ご覧ください。

  ・ SECS-1 と HSMS-SS、HSMS-GS 相互の通信プロトコルを変換するアプリケーションとして、SECS/HSMS
     プロトコル変換プログラム（Trust Design Simple SECS/HSMS Protocol Converter）（使用ライセンス
     無料）を公開しております。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。

  ・ PLC にて制御する装置を、SECS 通信 I/F で上位システムに接続するためのアプリケーションとして、
     SECS/PLC 通信接続プログラム（Trust Design Simple SECS/PLC Communication Connection）（使用ライ
     センス無料）を公開しております。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。 

  ・ RS232C Serial Port を使用した SECS-1 通信を含めた通信のモニターには、弊社 シリアル通信モニター
    （Trust Design Simple Serial Port Communication Monitor）（使用ライセンス無料）をご利用いただけ
     ます。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。



■ インストール方法

  ・ 本プログラムの書庫ファイル（tdlIPMon.zip あるいは tdlIPMon.YY.MMN.zip (YY.MMN はバージョン番
     号））を、任意のフォルダに展開してください。
  ・ 本プログラムは、レジストリを使用しません。



■ アンインストール方法

  ・ 本プログラムをインストールしたフォルダを削除してください。



■ "Trust Design Simple Network Communication Monitor" の使用方法

  ・ Windows で本プログラムをインストールしたディレクトリから、"tdlIPMon.exe" を起動してください。

  ・ tdlIPMon.exe  は日本語版です。
     tdlIPMonE.exe は英語版です。
     なお、本プログラムは使用フォントとして "ＭＳ ゴシック" (英語名 "MS Gothic") を使用しています。
     同フォントが使用可能な環境にて実行してください。

  ・ 起動後は [設定]--> [モニタ設定] により、動作条件を設定してください。

  ・ 操作の詳細、表示内容の詳細は、[ヘルプ]-->[Monitorヘルプ] 及び、[モニタ設定] 時に設定ウインドの
     右側に表示されるヘルプ・メッセージをご参照ください。

  ・ 設定値を保存するファイルとして、デフォルトでは「現在ディレクトリ」の "tdlIPMon.ini"、及び実行
     形式ファイルと同一のディレクトリの "tdlIPMonWin.ini" を使用します。本プログラムをインストール
     すると、サンプルとしての "tdlIPMon.ini" が付属しますので、このファイルを基に、必要に応じて設定
     を変更すると良いと思います。

  ・ SECS (HSMS) モニターとして使用する場合は、SECS メッセージのメッセージ名称、各データ項目名称等を
     表示するために、SML 形式のメッセージ定義ファイルを使用することができます。
    （メッセージ定義ファイルを使用しなくても、メッセージ名称、データ項目名称が表示されないだけで、モ
     ニター動作は可能です。）
     SECS メッセージ定義のサンプルとして、以下のファイルが付属します。

    ・ Sample.sml       : とても簡単な定義サンプルで、弊社製品である SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust
                          Design Simple SECS Communication Library）に付属するサンプル・プログラムが
                          使用するものと同じものです。同サンプル・プログラムを利用した通信試験を利用
                          して、本プログラムの動作確認を試みる場合に使用可能です。

    ・ SemiStandard.sml : SEMI 標準にて定義された "E5-0600" に準拠したメッセージ定義です。


   (注1) 本プログラムを「リレー・モード」で使用する場合、Windows のファイアーウォールの設定を適切に
       行ってください。

   (注2) 本プログラムは「管理者権限」で実行する必要があります。Windows7、Windows8、Windows10 におい
       て、通常ユーザがエクスプローラから実行する場合は、本プログラムを右クリックし、「管理者として
       実行」により、実行してください。

   (注3) 弊社 SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust Design Simple SECS Communication Library) に関しては、
       弊社ホーム・ページをご参照ください。使用ライセンス無料の SECS/HSMS 通信ライブラリです。

   (注4) ------------------------------------------------------------------------------------------+
    |   本プログラムは、ライセンス管理用として、UDP/IPの以下のポートを使用します。                 |
    | また、UDP/Multicast アドレスとして、以下のクラスＤアドレスを使用します。ご使用になるコン     |
    | ピュータのファイアウォール等により、これらをブロックしないよう設定してください。             |
    |  ・ 36260/udp                                                                                |
    |  ・ 239.254.200.60                                                                           |
    |なお、インターネット接続環境に接続ができない状態であっても、ご使用は可能であり、使用に関する  |
    |機能上の制限等は、同環境がある場合に比して、一切ありません。                                  |
    +----------------------------------------------------------------------------------------------+

   (注5) ファイル選択ダイアログ等のダイアログにおいて使用される表示言語は、お使いの Windows の環境に
       依存します。例えば英語環境 Windows において tdlIPMon.exe を起動した場合のファイル選択ダイアロ
       グの表示言語は英語になります。



■ 連絡先

   名称    : 合同会社 トラストデザイン
   e-Mail  : info@trust-design.co.jp
   URL     : http://www.trust-design.co.jp/



====================================================================================================
== 留意事項 ========================================================================================

■ 本プログラムのご使用にあたっての留意事項

  ・ 本プログラムの使用にあたり、本書下部にある「使用許諾条件等」をお読みいただき、ご同意ください。

  ・ 本プログラムの使用ライセンス・キー・コードを取得する場合は、以下の内容を明記の上、e-Mail にて
     弊社 "info@trust-design.co.jp" までご連絡下さい。
     ライセンス・キー・コードの発行は無料です。

    ・ 題名を「ネットワーク通信モニター ライセンス希望」としてください。
    ・ 本文に以下の内容を記述してください。
      ・ 団体名称（企業名 及び 所属部署名）
      ・ 団体名称（企業名 及び 所属部署名）の英文表記
      ・ ご担当者様氏名
      ・ ご連絡先（住所、電話番号、e-Mailアドレス）
      ・ 必要とするライセンス個数
         １回のご依頼にて発行するライセンス個数は最大１０個までとさせていただきます。
         より多くのライセンスを必要とする場合は、別途弊社までその旨ご連絡下さい。
         なお、お使いのＰＣ１台毎に異なるライセンスが必要です。

  ・ 本プログラムを試験的に使用する場合、本プログラムを起動後、[設定]-->[モニタ設定]-->[ライセンス]
     と進み、入力欄に以下のライセンス・キーに関する記述を追加してください。

     会社名           : Default Co.,Ltd.
     会社コード       : Default
     製品シリアル番号 : 1
     ライセンス発行日 : 20111001
     ライセンスキー   : 6QDQ7-QWAXW-XTLTE-VIQ38-W7CRB-BKSRX

   (注1) 試験使用用ライセンス・キーのLICENSEDATE、LICENSEKEY の値は、定期的に変更されます。最新の
        試験使用用ライセンス・キーは、弊社ＨＰ "http://www.trust-design.co.jp/" にてご確認ください。

   (注2) Version 12.120 以前のバージョンの tdlIPMon 用に発行された LICENSEKEY は、Version 12.120
        以降のバージョンでは使用できません。
        本バージョンでの正規ライセンスを必要とされる場合は、お手数をお掛けして申し訳ありませんが、
        再度ライセンス・キー・コード発行のご依頼をお願い致します。（もちろん無料です。）


  ・ 本プログラムの使用方法は、本プログラムを起動後 [ヘルプ]-->[Monitor ヘルプ] を参照してください。
     また、[設定]-->[モニタ設定] では、各設定ウインドの右側に表示されるヘルプ情報をご参照ください。


  ・ 本プログラム最新版のリリースは、弊社ＨＰにて行っております。
     逐次、弊社ＨＰ "http://www.trust-design.co.jp/" をご確認ください。




====================================================================================================
== 使用許諾条件等 ==================================================================================

■ 著作権等

  "Trust Design Simple Network Communication Monitor"（以下 本ソフトウエア）関する著作権は "合同会社
  トラストデザイン"（以下、弊社）が保有します。

  ・ 本ソフトウエアの改変、改修、リバースエンジニアリングはご遠慮ください。
  ・ お客様は、有償、無償を問わず、弊社の同意なく、本ソフトウエアそのもの（本ソフトウエア自体の機能
     そのものを提供するパッケージ等）を第三者に配布することはできません。
  ・ お客様が作成した、本ソフトウエアを使用したアプリケーション等を配布する場合は、以下のソフトウエ
     アを使用している旨を明示してください。
    ・ 本ソフトウエアの名称     :  "Trust Design Simple Network Communication Monitor"
    ・ 本ソフトウエアの著作権者 :  "合同会社 トラストデザイン"
                                   "Trust Design Limited Liability Company"



■ 使用制限

  本ソフトウエアは、どなたでも無償で使用することができます。

  一定時間以上連続して使用される場合は、所定の形式（上述）の e-Mail にて弊社までお問い合わせいただ
  き、ライセンス・キー・コードの発行を受けることが必要です。

  ・ ライセンス・キー・コードの発行は無料です。
  ・ ライセンス・キー・コードは、ご使用になるコンピュータ１台毎に必要となります。
  ・ お客様毎に発行された正規ライセンス・キー・コードを使用して tdlIPMon を実行する場合、実行時間に
     制限はありません。また、正規ライセンス・キー・コードに使用期限の制限はありません。

  なお、ライセンス・キー・コードの発行には、お客様情報のご登録が必要です。ライセンス・キー・コー
  ド発行に伴いご登録いただいたお客様情報は、当該ソフトウエアのインストール状況管理に使用させてい
  ただきます。



■ 免責事項

  本ソフトウエアの使用によって仮に何らかの障害、損害等が発生した場合、それが本ソフトウエアが内包
  する不具合に起因するものであっても、障害、損害の大小を問わず、弊社はいかなる責も負いません。
  弊社は、お客様が本ソフトウエアを使用する環境において、本ソフトウエアが常に正確に動作する事を保
  証するものではありません。



■ サポート

  本ソフトウエアに関するサポートは、e-Mail のみにて行います。
  e-Mail にてお問い合わせいただいた内容に対して、弊社は可能な範囲で応答、対処致しますが、返信の有
  無、応答までの時間（期間）を含め、いかなる保証も致しかねます。
  また、本ソフトウエアに関するサポートを、お客様と合意の上、有償で行わせていただく場合があります。
  本ソフトウエアに関する不具合が発見された場合、弊社は、その原因の解明、原因に対する対応、新バー
  ジョンのリリースを行う事がありますが、その時期、内容等は弊社が独自に決定し、お客様に何らお約束
  をすることはできません。

  本ソフトウエアは、その性能向上等を目的として、予告無く改訂、更新する場合があります。
  最新バージョンに関しては、弊社ＨＰ（http://www.trust-design.co.jp/）をご参照ください。

