====================================================================================================
== ご紹介 ==========================================================================================

■ Please refer to ReadmeE.txt if you want to refer to the contents of this file in English.


■ "Trust Design Simple SECS Simulator (Preliminary version)" のご紹介

  ・ SECS-1（RS232C接続）、HSMS-SS、HSMS-GS（TCP/IP接続）による SECS メッセージ通信のシミュレータ
    （暫定版）です。

  ・ ホスト側、装置側、マスタ側、スレーブ側、パッシブ側、アクティブ側の全てをサポートします。
  ・ メッセージ送信機能、受信機能、受信メッセージに対する返信機能を有します。
  ・ 返信は、受信メッセージに合致した適切な返信メッセージを自動選択して自動返信することも、返信対象
     となる複数のメッセージから、ユーザが選択して返信することもできます。
  ・ 独自の（超）簡易言語（超は、言語にではなく、簡易にかかります。（笑））で記述したスクリプト・
     ファイルを使用して、連続した SECS メッセージ通信を自動運転することができます。
  ・ SECS 通信トレースを指定のファイルに指定の個数、容量で保存することができます。

  ・ SML 形式でのメッセージ定義ファイルを使用し、指定メッセージの送受信を行います。
  ・ 送信メッセージ項目のデータ値を、送信状況に合わせて変更設定することが可能です。
     また、大量のデータ値を格納したファイルを用意し、送信メッセージ項目のデータ値として、そのファイ
     ル名称を指定することにより、データ値をファイル内容より取得することも可能です。
  ・ 可変長項目を使用することができます。

  ・ 複数レベル、複数個数の不定個数リストを定義することが可能です。
     実行時にリスト個数を確定させ、そのリスト内の各項目値を設定することが可能です。

  ・ 以下の SEMI 規格に準拠しています。
    ・ E4    : SECS-I ..... メッセージトランスファ (RS232C 接続)
    ・ E5    : SECS-II .... SECS メッセージ内容
    ・ E37   : HSMS ....... 高速 SECS メッセージサービス (HSMS) 汎用サービス (TCP/IP 接続)
    ・ E37.1 : HSMS-SS .... 高速 SECS メッセージサービス シングルセッションモード (HSMS-SS)
    ・ E37.2 : HSMS-GS .... 高速 SECS メッセージサービス ジェネラルセッション (HSMS-GS)
  ・ SEMI 標準にて定義された "E5-0600" 準拠メッセージ定義がサンプルとして付属します。

  ・ 本プログラムは、独自の簡易言語を使用して、連続した SECS メッセージ通信を自動運転することができ
     ます。この簡易言語は、以下の機構を持ちます。
    ・ 複数のシナリオ（実行シーケンス）定義
    ・ 変数（文字列、整数、実数）
    ・ 変数の演算（四則演算等）
    ・ IF 文による条件判定
    ・ ブロック IF 文、GOTO 文による処理分岐
    ・ WHILE 文による繰り返し処理
    ・ CALL 文による関数呼び出し
    ・ EXEC 文による外部プログラムの起動
    ・ SECS メッセージ送受信
    ・ 送信メッセージを構成するデータ項目値を送信時に変更設定
    ・ 受信メッセージからデータ項目値を抜き出して変数に設定
    ・ その他 ...
  ・ この簡易言語は、通常の SECS 通信をシミュレートする動作としては、一応（十分）使用可能ではありま
     すが、スクリプト記述手法、動作速度等々の面では、残念ながらイマイチです。
     現在 Ｃ言語 をベースにしたスクリプト言語による実装を計画中です。ご期待ください。

  ・ 本プログラムは、「暫定版」のため、エラー処理、処理速度、ヘルプ機能、日本語処理、簡易言語仕様、
     操作説明等に関して、手を抜いている部分がありますが、・・・ご容赦ください。
  ・ また、同様の理由により、正しい設定、正しい使用方法でお使いいただく、善意のユーザ様を、ご利用
     いただく対象として想定しております。一部意地悪な使用方法等には対応していない部分もありますが、
     ご容赦ください。

  ・ SECS/HSMS による通信システムの開発には、弊社 SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust Design Simple
     SECS Communication Library）（使用ライセンス無料）をご利用いただけます。詳しくは、弊社ホーム・
     ページをご覧ください。

  ・ SECS-1 と HSMS-SS、HSMS-GS 相互の通信プロトコルを変換するアプリケーションとして、SECS/HSMS
     プロトコル変換プログラム（Trust Design Simple SECS/HSMS Protocol Converter）（使用ライセンス
     無料）を公開しております。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。

  ・ PLC にて制御する装置を、SECS 通信 I/F で上位システムに接続するためのアプリケーションとして、
     SECS/PLC 通信接続プログラム（Trust Design Simple SECS/PLC Communication Connection）（使用ライ
     センス無料）を公開しております。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。 

  ・ SECS(HSMS) による通信のモニターには、弊社 ネットワーク通信モニター（Trust Design Simple 
     Network Communication Monitor）（使用ライセンス無料）をご利用いただけます。詳しくは、弊社ホー
     ム・ページをご覧ください。

  ・ RS232C Serial Port を使用した SECS-1 通信を含めた通信のモニターには、弊社 シリアル通信モニター
    （Trust Design Simple Serial Port Communication Monitor）（使用ライセンス無料）をご利用いただけ
     ます。詳しくは、弊社ホーム・ページをご覧ください。



■ インストール方法

  ・ 本プログラムの書庫ファイル（tdlSSim.zip あるいは tdlSSim.YY.MMN.zip (YY.MMN はバージョン番号））
     を、任意のフォルダに展開してください。
  ・ 本プログラムは、レジストリを使用しません。



■ アンインストール方法

  ・ 本プログラムをインストールしたフォルダを削除してください。



■ "Trust Design Simple SECS Simulator (Preliminary version)" の使用方法

  ・ 本プログラムの動作詳細は、同梱の取扱説明書 (tdlSSim.pdf) をご参照ください。

  ・ tdlSSim.exe  は日本語版です。
     tdlSSimE.exe は英語版です。
     なお、本プログラムは使用フォントとして "ＭＳ ゴシック" (英語名 "MS Gothic") を使用しています。
     同フォントが使用可能な環境にて実行してください。

  ・ まず、本プログラムの動作条件を記述した、設定ファイル（.ini ファイル）及び、SECS メッセージ
     構造を記述した、メッセージ定義ファイル（.sml もしくは .csv）を作成してください。
     また、自動実行を行う場合は、スクリプト記述ファイル（.ssl）を作成してください。

  ・ 各ファイルは、添付の Sample.ini、Sample.sml、Sample.ssl を参照、コピーしてご使用ください。

  ・ .ini ファイル、.sml（.csv）ファイルの詳細は、弊社関連製品である "Trust Design Simple SECS
     Communication Library (TDS)" に含まれるプログラマーズ・マニュアル（TDS.pdf）をご参照ください。
     なお、同製品（Free）は、弊社ＨＰ（http://www.trust-design.co.jp/）よりダウンロードしてくださ
     い。
  ・ .ssl ファイルの記述方法は、tdlSSim.pdf をご参照ください。

  ・ Windows で本プログラムをインストールしたディレクトリから、"tdlSSim.exe" を起動してください。

  ・ 起動後の操作は、tdlSSim.pdf をご参照ください。

  ・ 本プログラムにサンプルとして添付している SECS メッセージ定義ファイルは、以下の２つです。

    ・ Sample.sml       : とても簡単な定義サンプルで、弊社製品である SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust
                          Design Simple SECS Communication Library）に付属するサンプル・プログラムが
                          使用するものと同じものです。同サンプル・プログラムを利用した通信試験を利用
                          して、本プログラムの動作確認を試みる場合に使用可能です。

    ・ SemiStandard.sml : SEMI 標準にて定義された "E5-0600" に準拠したメッセージ定義です。


   (注1) 弊社 SECS/HSMS 通信パッケージ（Trust Design Simple SECS Communication Library) に関しては、
       弊社ホーム・ページをご参照ください。使用ライセンス無料の SECS/HSMS 通信ライブラリです。

   (注2) ------------------------------------------------------------------------------------------+
    |  本プログラムは、ライセンス管理用として、UDP/IPの以下のポートを使用します。                  |
    | また、UDP/Multicast アドレスとして、以下のクラスＤアドレスを使用します。ご使用になるコン     |
    | ピュータのファイアウォール等により、これらをブロックしないよう設定してください。             |
    | ・ 36275/udp                                                                                 |
    | ・ 239.254.200.75                                                                            |
    |なお、インターネット接続環境を含め、ネットワーク接続ができない状態、NIC が存在しない状態でも、|
    |ご使用は可能であり、使用に関する機能上の制限等は、同環境がある場合に比して、一切ありません。  |
    +----------------------------------------------------------------------------------------------+



■ 連絡先

   名称    : 合同会社 トラストデザイン
   e-Mail  : info@trust-design.co.jp
   URL     : http://www.trust-design.co.jp/



====================================================================================================
== 留意事項 ========================================================================================

■ 本プログラムのご使用にあたっての留意事項

  ・ 本プログラムの使用にあたり、本書下部にある「使用許諾条件等」をお読みいただき、ご同意ください。

  ・ 本プログラムの使用ライセンス・キー・コードを取得する場合は、以下の内容を明記の上、e-Mail にて
     弊社 "info@trust-design.co.jp" までご連絡ください。
     ライセンス・キー・コードの発行は無料です。

    ・ 題名を「SECS 暫定版シミュレータ ライセンス希望」としてください。
    ・ 本文に以下の内容を記述してください。
      ・ 団体名称（企業名 及び 所属部署名）
      ・ 団体名称（企業名 及び 所属部署名）の英文表記
      ・ ご担当者様氏名
      ・ ご連絡先（住所、電話番号、e-Mailアドレス）
      ・ 必要とするライセンス個数
         １回のご依頼にて発行するライセンス個数は最大１０個までとさせていただきます。
         より多くのライセンスを必要とする場合は、別途弊社までその旨ご連絡ください。
         なお、お使いのＰＣ１台毎に異なるライセンスが必要です。

  ・ 本プログラムを試験的に使用する場合、設定ファイル（.ini）に、弊社ＨＰに掲載の以下のライセンス・
     キーに関する記述を追加してください。

     LICENSENAME      = "Default Co.,Ltd."
     LICENSECODE      = "Default"
     LICENSEDATE      = "20111001"
     LICENSESER       = "1"
     LICENSEKEY       = "O2LII-L7BJF-SBMHR-J4PF4-VCBN7-D3YVY"

   (注) 試験使用用ライセンス・キーのライセンス発行日、ライセンスキー の値は、定期的に変更されます。
       最新の試験使用用ライセンス・キーは、弊社ＨＰ"http://www.trust-design.co.jp/" にてご確認くだ
       さい。


  ・ 本プログラムの使用方法は "tdlSSim.pdf" をご参照ください。

  ・【 重要１ 】
     本プログラムは、設定ファイル（.ini ファイル）を使用し、各種接続条件、トレース出力条件、SECS
     メッセージ条件等を、notepad.exe 等のテキスト・エディタを使用して、設定ファイル中に「予め設定」
     しておく必要があります。設定ファイルの内容は多岐に渡りますので、その内容を十分ご理解いただく
     必要があります。
     設定ファイルは、添付の "Sample.ini" をコピーしてご使用していただけますが、ご自身の使用条件に応
     じ、特に以下のパラメータに留意して、変更後、ご使用ください。

     詳細は弊社関連製品である "Trust Design Simple SECS Communication Library (TDS)" に含まれる
     プログラマーズ・マニュアル（TDS.pdf）をご参照ください。なお、同製品（Free）は、弊社ＨＰ
    （http://www.trust-design.co.jp/）よりダウンロードしてください。

     SECSMODE          // SECS 通信パラメータ
     DEVMODE           // SECS デバイス制御モード
     DEVID             // 接続デバイスID
     XMSGSIZE          // 最大 SECS メッセージ・バイト長
     SDEVICE           // シリアル接続 デバイス名称
     HOST              // HSMS TCP/IP 接続先ホスト名称 もしくは IP アドレス
     PORT              // HSMS TCP/IP 接続ポート番号
     TRCTTYPE          // 通信トレースへの通信メッセージ出力形式
     TRCTLEVEL         // 通信トレース出力レベル
     LINKINT           // Link Test インターバル
     MDMSSG            // SML 形式、もしくは NSG/TS300 形式のメッセージ定義ファイル・パス
     MDMXITEM          // 各メッセージで使用するデータ・アイテム総数の最大個数
     MDMXMSSG          // 定義するメッセージの最大個数
     MDMXMITEM         // 各メッセージ内で使用するアイテムの総計の最大個数
     MDMXPOOL          // メッセージ定義 設定データ格納領域サイズ

  ・【 重要２ 】
     本プログラムは、SECS メッセージ定義ファイル（.sml もしくは .csv ファイル）を使用し、本プログラ
     ムが通信する SECS メッセージ構造、初期データ値等を「予め設定」しておく必要があります。
     メッセージ定義ファイルは、添付の "Sample.sml" をコピーしてご使用していただけますが、ご自身の使
     用条件に応じ、必要とする SECS メッセージ構造を定義してください。
     詳細は、「重要１」に記しました TDS.pdf をご参照ください。


  ・ 本プログラム最新版のリリースは、弊社ＨＰにて行っております。
     逐次、弊社ＨＰ "http://www.trust-design.co.jp/" をご確認ください。



====================================================================================================
== 使用許諾条件等 ==================================================================================

■ 著作権等

  "Trust Design Simple SECS Simulator (Preliminary version)" パッケージ（以下 本ソフトウエア）に関
  する著作権は "合同会社 トラストデザイン"（以下、弊社）が保有します。

  ・ 本ソフトウエアの改変、改修、リバースエンジニアリングはご遠慮ください。
  ・ お客様は、有償、無償を問わず、弊社の同意なく、本ソフトウエアそのもの（本ソフトウエア自体の機能
     そのものを提供するパッケージ等）を第三者に配布することはできません。
  ・ お客様が作成した、本ソフトウエアを使用したアプリケーション等を配布する場合は、以下のソフトウエ
     アを使用している旨を明示してください。
    ・ 本ソフトウエアの名称     :  "Trust Design Simple SECS Simulator (Preliminary version)"
    ・ 本ソフトウエアの著作権者 :  "合同会社 トラストデザイン"
                                   "Trust Design Limited Liability Company"



■ 使用制限

  本ソフトウエアは、どなたでも無償で使用することができます。

  一定時間以上連続して使用される場合は、所定の形式（上述）の e-Mail にて弊社までお問い合わせいただ
  き、ライセンス・キー・コードの発行を受けることが必要です。

  ・ ライセンス・キー・コードの発行は無料です。
  ・ ライセンス・キー・コードは、ご使用になるコンピュータ１台毎に必要となります。

  なお、ライセンス・キー・コードの発行には、お客様情報のご登録が必要です。ライセンス・キー・コー
  ド発行に伴いご登録いただいたお客様情報は、当該ソフトウエアのインストール状況管理に使用させてい
  ただきます。



■ 免責事項

  本ソフトウエアの使用によって仮に何らかの障害、損害等が発生した場合、それが本ソフトウエアが内包
  する不具合に起因するものであっても、障害、損害の大小を問わず、弊社はいかなる責も負いません。
  弊社は、お客様が本ソフトウエアを使用する環境において、本ソフトウエアが常に正確に動作する事を保
  証するものではありません。



■ サポート

  本ソフトウエアに関するサポートは、e-Mail のみにて行います。
  e-Mail にてお問い合わせいただいた内容に対して、弊社は可能な範囲で応答、対処致しますが、返信の有
  無、応答までの時間（期間）を含め、いかなる保証も致しかねます。
  また、本ソフトウエアに関するサポートを、お客様と合意の上、有償で行わせていただく場合があります。
  本ソフトウエアに関する不具合が発見された場合、弊社は、その原因の解明、原因に対する対応、新バー
  ジョンのリリースを行う事がありますが、その時期、内容等は弊社が独自に決定し、お客様に何らお約束
  をすることはできません。

  本ソフトウエアは、その性能向上等を目的として、予告無く改訂、更新する場合があります。
  最新バージョンに関しては、弊社ＨＰ（http://www.trust-design.co.jp/）をご参照ください。

